**IB-3640 Series**

Reihenfolge für das Anschliessen des Netzteils: links = richtig; rechts = falsch – möglicherweise startet das Gerät nicht.

Sequence for connecting the power adapter: left = right; right = wrong – maybe the system can´t run up.

Séquence pour connecter l'adaptateur d'alimentation: gauche=correct ; droite=incorrect-peut-être le système ne peut pas fonctionner.

